Sabit Diskler ve Sabit Disk Denetleyicileri

Next: Ethernet Kartları Up: Linux ve Donanım Desteği Previous: Linux ve Donanım Desteği

## Sabit Diskler ve Sabit Disk Denetleyicileri

Linux, standart IDE, bazı ESDI, hemen hemen tüm SCSI ve nadiren kullanılsa da MFM ve RLL denetleyicilerini desteklerler. Aslında Linux çalıştırmak için sabit diske gerek yoktur. Ağ üzerinden, Bootp protokolü yardımıyla Linux yüklü başka bir bilgisayarın kaynaklarını kullanmak mümkündür. Sabit disk denetleyiciniz en az 16 bit olmalıdır. Genellikle MS-DOS altında sorunsuz çalışan her sabit diski Linux da görebilir.

Sabit disk üzerinde Linux için bir miktar yer ayırmalısınız. Birden fazla disk de kullanabilirsiniz, Linux her diski ayrı bir dizin altından erişebilir. Bu konuda daha geniş bilgiyi Linux kurulumu bölümünde bulabilirsiniz.

Sabit diskler, denetleyicileri desteklendiği sürece Linux altında kullanılabilirler. Artık neredeyse tüm CD-ROM'lar SCSI denetleyicilerle çalışıyorlar. Bir SCSI denetleyiciniz varsa makinanız CD-ROM'u da tanıyacaktır. Linux, CD-ROM'ların standart iso9660 dosya sistemini de tanır.

Desteklenenen kartlar,

- AMI Fast Disk VLB/EISA
- Adaptec AVA-1505/1515, AHA-1510/152x, AHA-154x, AHA-174x, AHA-274x, AHA-2940/3940, ACB-40xx
- Always IN2000
- BusLogic (ISA/EISA/VLB/PCI)
- DPT PM2001, PM2012A (EATA-PIO)
- DTC 329x (EISA) (Adaptec 154x compatible)
- Future Domain TMC-16x0, TMC-3260 (PCI), TMC-8xx, TMC-950
- Media Vision Pro Audio Spectrum 16 SCSI (ISA)
- NCR 5380 generic, 53c400, 53c406a, 53c7x0, 53c8x0 (PCI)
- Qlogic / Control Concepts SCSI/IDE (FAS408) (ISA/VLB)
- Seagate ST-01/ST-02 (ISA)
- SoundBlaster 16 SCSI-2 (ISA)
- Trantor T128/T128F/T228 (ISA)
- UltraStor 14F (ISA), 24F (EISA), 34F (VLB)
- Western Digital WD7000 SCSI
- AMD AM53C974, AM79C974 (PCI)
- Adaptec SCSI-MFM/RLL bridgeboard
- Iomega PC2/2B
- Qlogic (ISP1020) (PCI)
- Ricoh GSI-8

Next: Ethernet Kartları Up: Linux ve Donanım Desteği Previous: Linux ve Donanım Desteği