Modem, Yazıcı ve Oyun Çubuğu

Next: Linux Avantaj ve Dezavantajları Up: Linux ve Donanım Desteği Previous: Fare

## Modem, Yazıcı ve Oyun Çubuğu

Hem internal (kasa içine takılan) hem de external (kasanın dışında kalan) tüm modemler Linux tarafından desteklenir. Aynı şekilde paralel veya seri porta takılan her yazıcı ve çizici desteklenir. İsterseniz bunları yerel bir ağ üzerinden birden fazla makinaya paylaştırabilirsiniz. Linux altında `lpr` yazılımı, yazıcılara erişimi sağlamak için kullanılır.

Oyun çubukları için sürücüler ister doğrudan çekirdeğe eklenebilir, istenirse de modül olarak derlenebilir.

Aşağıda, Linux'un desteklediği giriş/çıkış kartlarının geniş bir listesi vardır.

- AST FourPort and clones
- Accent Async-4
- Arnet Multiport-8
- Bell Technologies HUB6
- Boca BB-1004, 1008, BB-2016, IO/AT66, IO 2by4
- Computone ValuePort
- DigiBoard PC/X (4, 8, 16 port)
- Comtrol Hostess 550 (4, 8 port)
- PC-COMM 4-port (4 port)
- SIIG I/O Expander 4S (4 port, uses 4 IRQ's)
- STB 4-COM (4 port)
- Twincom ACI/550
- Usenet Serial Board II (4 port)
- Cyclades Cyclom-8Y/16Y (8, 16 port) (ISA/PCI)
- Stallion EasyIO, EasyConnection 8/32, 8/64