Ses Kartları

Next: Fare Up: Linux ve Donanım Desteği Previous: Ethernet Kartları

## Ses Kartları

Linux üzerinde hemen her türlü ses kartı desteği var. SoundBlaster16 ses kartlarının üzerinde ASP çipi veya 4.11 ve 4.12 DSP (digital signal processor - sayısal ses işleyici) bulunanları Linux üzerinde kullanamazsınız.

Desteklenen ses kartları,

- 6850 UART MIDI
- Adlib (OPL2)
- Audio Excell DSP16
- Aztech Sound Galaxy NX Pro
- Crystal CS4232
- CHO-PSS (Orchid SoundWave32, Cardinal DSP16)
- Ensoniq SoundScape
- AWE 32
- Gravis Ultrasound, Gravis Ultrasound MAX
- Logitech SoundMan Games, Logitech SoundMan Wave
- Logitech SoundMan 16 (PAS-16 uyumlu)
- MPU-401 MIDI
- MediaTriX AudioTriX Pro
- Media Vision Premium 3D (Jazz16), Pro Sonic 16 (Jazz), Pro Audio Spectrum 16
- Microsoft Sound System (AD1848)
- OAK OTI-601D cards (Mozart)
- OPTi 82C928/82C929 cards (MAD16/MAD16 Pro)
- Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Sound Blaster 16
- Turtle Beach Wavefront cards (Maui, Tropez)
- Wave Blaster