Ön Hazırlıklar

Next: Örnek FDISK Çalışması Up: Bilgisayarın Linux ile Açılması Previous: Bilgisayarın Linux ile Açılması

## Ön Hazırlıklar

Slackware dağıtımında yükleme işi için

    setup

isimli bir yazılım bulunmaktadır. Yüklemenin her aşaması bu yazılım tarafından yürütülebilir. Ancak ilk olarak Linux için disk alanlarının tanımlanması gerekmektedir. Bu amaçla

    fdisk

programı kullanılır. Linux altında bir bilgisayar bağlı her türlü cihaza bir dosya gibi erişmek mümkündür. Her cihaza karşılık gelen bir sistem dosyası mevcuttur. Cihazlarla ilgili dosyalar (düğümler) `/dev` dizini altında yer alırlar. Burada IDE sabit diskler "hd" SCSI sabit diskler "sd" olarak isimlendirilirler. Aynı anda bir bilgisayarda birden fazla disk bağlanmış olabilir. Diskler sırayla a b c d olarak isimlendirilirler. Her disk üzerinde birden fazla bölüm yer alabilir. bu bölümler ise 1 2 3 4 olarak numaralandırılırlar. Örnek olarak

- `/dev/hda`, bir numaralı IDE (Primary Master) diski
- `/dev/hda1`, bir numaralı IDE diskin ilk bölümü ( DOS altında C:)
- `/dev/hda2`, bir numaralı IDE diskin ikinci bölümünü
- `/dev/hdb`, iki numaralı IDE (Primary Slave) diski
- `/dev/hdc`, üç numaralı IDE (Secondary Master) diski
- `/dev/hdd`, dört numaralı IDE (Secondary Slave) diski
- `/dev/sdb3`, ikinci SCSI sabit diskin üçüncü bölümünü

göstermektedir. Birden fazla sabit diskiniz varsa hangi sabit diskle ilgileneceğinizi belirtmeniz gerekir. Eğer iki sabit diskiniz varsa fdisk'i kullanırken dikkat edin, her an yanlış bir diski formatlama şansınız var.

    # fdisk /dev/hda

Bu noktadan sonra artık fdisk ile istediğiniz bölümleri tanımlamanız mümkündür.

fdisk komutu sabit disk bölümlerinin düzenlenmesi için kullanılan bir yazılımdır. Komut satırından genelde tek harflik komutlarla kullanılır. Eğer komut satırında bir parametre verilmezse fdisk ilk bulduğu disk üzerinde işlem yapacaktır. Birden fazla disk mevcutsa komut satırında istenilen diskin belirtilmesi gerekecektir. Aşağıdaki örnekte fdisk herhangi bir parametre ile çağrılmamış ve sistemde bulunan öncelikli disk olarak bir numaralı SCSI disk (`/dev/sda`) seçilmiştir.

fdisk, komutunun yanında bazı parameteler alır:

- `/fdisk -v` : fdisk programının sürümü ekrana gelir.
- `fdisk -l` : `/dev/hda, /dev/hdb, /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde, /dev/sdf, /dev/sdg` ve `/dev/sdh` disklerinin (varsa) bölümlendirme tablosunu ekrana yazar ve çıkar.
- `fdisk -s <disk-bölümü>` : Eğer bir DOS bölümü değilse (bölüm numarası 10'dan büyük) , sözkonusu disk bölümünün büyüklüğü bayt cinsinden ekrana yazılır.

Aşağıda, fdisk yazılımının kullanımı hakkında örnek bir fdisk çalışması yeralıyor.

Next: Örnek FDISK Çalışması Up: Bilgisayarın Linux ile Açılması Previous: Bilgisayarın Linux ile Açılması