Temel FTP Komutları

Next: WWW (World Wide Web) Up: FTP Previous: FTP

## Temel FTP Komutları

FTP yardımıyla İnternet'e bağlı olan makinalarda arasında saniyeler içinde onlarca dosya, yüzlerce kilobayt bilgi transfer edilebilir. FTP'ye başlamak için kullanabileceğiniz iki komut var. Birisi, standart ftp paketinden çıkan 'ftp' komutu, diğeri de 'ncftp' komutu. İkisinin de avantajları olmasına rağmen 'ncfp'nin kullanıcıya yönelik kullanım kolaylığı vardır. Siz de 'ncftp' kullanın.

Bir FTP adresine bağlanmak için o adresin IP numarasını veya ismini bilmeniz yeterli. Çok geniş bir Linux arşivi olan linux.org.tr adresine bağlanmak için:

    # ftp linux.org.tr

yazın. Ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir. Ncftp, ftp yapmak için gerekli olan kullanıcı kodunu ve şifreyi kendisi gönderir ve otomatik olarak karşıdaki adrese bağlanır. Eğer ftp kullanıyor olsaydınız, kullanıcı kodu için anonymous veya ftp, şifre için de e-posta adresini girmeniz gerekecekti.

    $ ftp linux.org.tr
    Connected to linux.org.tr.
    220 metu FTP server (Version wu-2.4(1) Tue Aug 8 15:50:43 CDT 1996) ready.
    Name (linux.org.tr:root): ftp
    331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
    Password:
    230-Welcome, archive user!  This is an experimental FTP server.  If have any
    230-unusual problems, please report them via e-mail to root@metu
    230-If you do have problems, please try using a dash (-) as the first character
    230-of your password -- this will turn off the continuation messages that may
    230-be confusing your ftp client.
    230-
    230 Guest login ok, access restrictions apply.
    Remote system type is UNIX.
    Using binary mode to transfer files.
    ftp>

Karşıdaki makinaya bağlandık ve önümüze bir komut satırı çıktı. Bu komut satırında kullanılabilecek ftp komutlarının listesini görmek için

    ftp> help

yazın. Bir komut hakkında daha ayrıntılı bilgi elde etmek için ise 'help' komutunun hemen ardından ftp komutunu getirebilirsiniz. Şimdi patika ismini bildiğimiz bir dosyayı kendi hesabımıza çekelim. Öncelikle nerede olduğumuzu görelim. Bunun için Linux komutunun benzeri olan `ls` veya `dir` komutunu kullanın.

    ftp> dir
    200 PORT command successful.
    150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
    total 9
    drwxrwxr-x   8 root     wheel        1024 Jan  7  1980 .
    drwxrwxr-x   8 root     wheel        1024 Jan  7  1980 ..
    drwxrwxr-x   2 root     wheel        1024 Jan  7  1980 bin
    drwxrwxr-x   2 root     wheel        1024 Jan  7  1980 etc
    drwxrwxr-x   2 root     wheel        1024 Dec  3  1993 incoming
    drwxrwxr-x   2 root     wheel        1024 Nov 17  1993 lib
    drwxrwxr-x  12 root     wheel        1024 Feb 14 08:08 pub
    drwxrwxr-x   3 root     wheel        1024 Jan  7  1980 usr
    -rw-r--r--   1 root     root          312 Aug  1  1994 welcome.msg
    226 Transfer complete.

Bir ftp adresine bağlandıktan sonra genelde her adreste yeralan pub , incoming, bin gibi dizinler göreceksiniz. Bunlardan şu an için işimize yarayanı pub dizini olacaktır. Bir dizine girmek için yine bir UNIX komutu olan 'cd' ve ardından 'pub' yazın.

    ftp> cd pub

Şimdi `pub' dizini altındayız. Genellikle her türlü program, uygulama yazılımı, ağ uygulamaları ve çeşitli dosyalar bu dizin altında bulunur. Burada hangi dosya ve dizinler olduğunu görelim.

    ftp> dir
    200 PORT command successful.
    150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
    total 12
    drwxrwxr-x  12 root     wheel        1024 Feb 14 08:08 .
    drwxrwxr-x   8 root     wheel        1024 Jan  7  1980 ..
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 X
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 applications
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 development
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:08 distributions
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 docs
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 games
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 graphics
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:09 kernel
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 network
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:07 sunsite
    226 Transfer complete.
    ftp>

Örneğin 'kernel' dizini altında yeralan bir çekirdek dosyasını kendi makinamıza alalım.

    ftp> cd kernel
    250 CWD command successful.

Ftp protokolünde, dosyaların bir makinadan diğerine taşınması esnasında dosyanın çalıştırılabilir (arşivler, sıkıştırılmış dosyalar ve diğerleri) veya metin dosyası olması hayati önem taşır. Çalıştırılabilir dosyalar 8 bitlik karakterlerden oluştuğu için bunları indirebilmek için taşıma işleminin 8 bit halinde yapılması gerekir. 'ftp' komutunu kullanıyorsanız bu tip çalıştırılabilir ya da genel olarak tüm ikili dosyaları çekmeden önce

    ftp> binary

yazın. Dosyanın türünü bilmediğiniz durumlarda yine 'binary' komutunu kullanın. Siz en iyisi, ftp yaparken karşıdaki makinaya girdikten hemen sonra 'binary' yazın. `ncftp` kullanırken program bunu sizin için otomatik olarak yapacaktır.

Dosyayı indirmeden önce, kontrol edilmesi gereken bir şey de dosyanın indirileceği yerel dizinini belirtmektir. Burada `linux-1.3.56.tar.gz` programını 'kernel' dizininin altına çekelim. Bunun için `lcd` komutunu kullanalım.

    ftp> lcd /root/kernel
    Local directory now /root/kernel

Artık istediğimiz dosyayı indirebiliriz. Dosyaları almak için `get` komutu kullanılır.

    ftp> dir
    200 PORT command successful.
    150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
    total 5838
    drwxr-xr-x   2 root     root         1024 Feb 14 08:09 .
    drwxrwxr-x  12 root     wheel        1024 Feb 14 08:08 ..
    -rw-r--r--   1 root     root      5951488 Feb 14 08:10 linux-1.3.56.tar.gz
    226 Transfer complete.
    ftp> get linux-1.3.56.tar.gz
    200 PORT command successful.
    150 Opening BINARY mode data connection for linux-1.3.56.tar.gz (5951488 bytes).
    226 Transfer complete.
    5951488 bytes received in 26 secs (2.2e+02 Kbytes/sec)

26 saniye içinde yaklaşık 6 MB büyüklüğündeki dosyayı çektik. Sizin İnternet'e bağlantı hızınıza bağlı olarak dosyayı yerel diske yazma süresinde değişiklikler olabilir. Yukarıdaki işlemleri istediğiniz kadar tekrar edip gereken dosyaları çektikten sonra ftp'den çıkmak için

    ftp> quit
    221 Goodbye.

komutunu kullanın. Sunucu makinayla bağlantınız kesilecek ve kabuk komut satırına geri döneceksiniz.

Next: WWW (World Wide Web) Up: FTP Previous: FTP